|  |
| --- |
| **NP (Mg)(S) 11-27-0 (2,7)(26)** |
| **Engrais inorganique solide composé à macroéléments – PFC 1.C.I.a)ii)** |
| 11 % Azote (N) total  11 % Azote (N) ammoniacal  27 % Anhydride phosphorique (P2O5) total  18 % Anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l'eau  27 % Anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans le citrate d’ammonium neutre  2,7 % Oxyde de magnésium (MgO) total  1,7 % Oxyde de magnésium (MgO), soluble dans l’eau  26 % Anhydride Sulfurique (SO3) soluble dans l’eau  **Forme d’unité physique :** granulés  **Granulométrie :** 84% du produit présente une granulométrie comprise entre 2-4 mm  **Couleur** : Gris-vert |
| **Composition :** Sulfate d’ammonium1 (N° CAS 7783-20-2), Phosphate monoammonique1 (N° CAS 7722-76-1), Sulfate de magnésium1 (N° CAS 7487-88-9)  1*CMC1 = Substances et mélanges à base de matières vierges* |
| **Précautions d’utilisation :** Nous invitons les agriculteurs à contacter leur conseiller ou leur distributeur pour adapter les recommandations à leur situation spécifique et éviter la surfertilisation. Usage professionnel. Dose d’application variable en fonction des conditions de culture. |
| **Conditions de stockage :** Conserver le produit dans un endroit sec, frais et bien aéré à l’abri de la lumière directe du soleil et de l’humidité. Les sacs partiellement utilisés ou endommagés doivent être correctement refermés. Ne pas entreposer près de ou avec des matériaux incompatibles. |
| **Informations sur l'environnement et la sécurité :** Respectez les instructions d’utilisation du fertilisant afin d’éviter les risques pour la santé humaine et pour l’environnement - Voir la fiche de données de sécurité (MSDS). |
| **Fabriqué par :** Prayon SA – Rue Joseph Wauters 144 – 4480 Engis – Belgique  **Distribué par :** Interore SA – Chaussée de Huy 120 E - 1300 Wavre – Belgique  **Emballé et reconditionné par** : SCAM - Rue Bourie 16 - 5300 Seilles – Belgique  **Numéro de lot** : voir facture commerciale  **Poids :**600 kg NET  Une image contenant flèche  Description générée automatiquement*Règlement (UE) n° 2019/1009* |

|  |
| --- |
| **NP (Mg)(S) 11-27-0 (2,7)(26)** |
| **Engrais inorganique solide composé à macroéléments – PFC 1.C.I.a)ii)** |
| 11 % Azote (N) total  11 % Azote (N) ammoniacal  27 % Anhydride phosphorique (P2O5) total  18 % Anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l'eau  27 % Anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans le citrate d’ammonium neutre  2,7 % Oxyde de magnésium (MgO) total  1,7 % Oxyde de magnésium (MgO), soluble dans l’eau  26 % Anhydride Sulfurique (SO3) soluble dans l’eau  **Forme d’unité physique :** granulés  **Granulométrie :** 84% du produit présente une granulométrie comprise entre 2-4 mm  **Couleur** : Gris-vert |
| **Composition :** Sulfate d’ammonium1 (N° CAS 7783-20-2), Phosphate monoammonique1 (N° CAS 7722-76-1), Sulfate de magnésium1 (N° CAS 7487-88-9)  1*CMC1 = Substances et mélanges à base de matières vierges* |
| **Précautions d’utilisation :** Nous invitons les agriculteurs à contacter leur conseiller ou leur distributeur pour adapter les recommandations à leur situation spécifique et éviter la surfertilisation. Usage professionnel. Dose d’application variable en fonction des conditions de culture. |
| **Conditions de stockage :** Conserver le produit dans un endroit sec, frais et bien aéré à l’abri de la lumière directe du soleil et de l’humidité. Les sacs partiellement utilisés ou endommagés doivent être correctement refermés. Ne pas entreposer près de ou avec des matériaux incompatibles. |
| **Informations sur l'environnement et la sécurité :** Respectez les instructions d’utilisation du fertilisant afin d’éviter les risques pour la santé humaine et pour l’environnement - Voir la fiche de données de sécurité (MSDS). |
| **Fabriqué par :** Prayon SA – Rue Joseph Wauters 144 – 4480 Engis – Belgique  **Distribué par :** Interore SA – Chaussée de Huy 120 E - 1300 Wavre – Belgique  **Emballé et reconditionné par** : SCAM - Rue Bourie 16 - 5300 Seilles – Belgique  **Numéro de lot** : voir facture commerciale  **Poids :**600 kg NET  Une image contenant flèche  Description générée automatiquement*Règlement (UE) n° 2019/1009* |